\section{Pracovní úkoly}
\begin{enumerate}

\item Pomocí ionizační komory (IK) zjistěte, který z přiložených radioaktivních zářičů má větší aktivitu.
\item Změřte V--A charakteristiky IK v rozsahu $ 0 - 500 \, \rm V$ při vzdálenostech elektrod $2 \, \rm cm$ a $6 \, \rm cm$. Použijte intenzivnější zářič.
\item Identifikujte charakteristické oblasti V--A závislostí. Určete optimální napětí a optimální vzdálenost elektrod IK.
\item Změřte závislost svodového proudu na napětí v rozsahu $0 - 500 \, \rm V$ při optimální vzdálenosti elektrod.
\item Změřte poměr aktivit přiložených zářičů, odhadněte jejich absolutní aktivity (střední energie na vytvoření iontového páru ve vzduchu je $35 \, \rm eV$). Stanovte dosah $\alpha$-částic ve vzduchu.
\item Pomocí osciloskopu změřte závislost amplitudy elektrického impulzu Geiger-Müllerova (GM) detektoru na napětí v rozsahu $0 - 1500 \, \rm V$. Nepřekračujte napětí $1500\, \rm V$ aby nedošlo k destrukci GM detektoru!
\item Identifikujte charakteristické oblasti V--A závislosti GM detektoru. 

\end{enumerate}
