\section{Pracovní úkoly}
\subsection{Cíle}
Cílem studované úlohy je seznámit posluchače s vlastnostmi spekter gama záření získaných polovodičovým spektrometrem. Měření se provádí na spektrometru KJF s GeLi detektorem o objemu aktivní oblasti $55\, \rm cm^3$ (průměr čela detektoru je $70 \rm \, mm$). Měření je prováděno se zářiči s jednoduchým spektrem gama záření: $\rm ^{137}Cs$ ($E = 661.66 \, {\rm keV}$), $\rm ^{60}Co$ ($E = 1173.27$ a $\rm 1332.50 \, keV$) a $\rm ^{24}Na$ ($E = 1368.63$ a $2754.03 \rm \, keV$), které jsou současně používány ke kalibraci spektrometru. K nastavení geometrie zářič-detektor se používá jednoduchý nosič zářičů umožňující volbu různé geometrie. 

\subsection{Úkoly}
\begin{enumerate}

\item Proveďte kalibraci spektrometru pomocí radioaktivních etalonů $^{137} \rm Cs$ a~$^{60} \rm Co$.

\item Změřte spektrum $\gamma$-záření z~$^{137} \rm Cs$. Z aparaturního spektra určete:
\begin{itemize}
\item energii $\gamma$-záření (FEP),
\item polohu Comptonovy hrany,
\item hraniční energii dvojného Comptonova rozptylu,
\item polohu píku zpětného rozptylu,
\item energii/e $\gamma$-záření přirozeného pozadí a identifikujte zdroj/e.
\end{itemize}

\item Změřte spektrum $\gamma$-záření z~$^{24} \rm Na$. Z~aparaturniho spektra určete:
\begin{itemize}
\item energie $\gamma$-záření (FEP1, FEP2),
\item polohy Comptonových hran příslušných k oběma FEP,
\item polohu píku zpětného rozptylu (společný oběma FEP),
\item polohy viditelných únikových píků (SEP2, DEP2, případně DEP1),
\item polohu anihilačního píku.
\end{itemize}

\item Vysvětlete mechanizmy vzniku pozorovaných objektů v aparaturních spektrech.

\item Porovnejte změřené polohy všech pozorovaných objektů ve spektrech s tabulkovými
nebo teoretickými hodnotami.

\end{enumerate}