\section{Závěr}

Změřil jsem V--A charakteristiky detektoru pro vzdálenosti $2$ a $6 \, \rm cm$ v rozsahu napětí $0$ -- $500 \, \rm V$ pro silnější zářič a výsledky jsem graficky zpracoval. Určil jsem silnější zářič a zjistil, že poměr aktivit intenzivnějšího a slabšího zářiče je $\frac{A_1}{A_2} \approx 10$. Pokusil jsem se odhadnout absolutní aktivitu zářičů.

Změřil jsem charakteristiku GM pulzů detektoru.