\section{Diskuse}

Při zpracování měření jsme vycházeli z toho, že cívky vytvářejí v oblasti elektrod homogenní magnetické pole, což není úplně pravda. Také jsme předpokládali, že magnetron funguje ideálně - je v něm vyčerpaný vzduch - což již také není zcela pravda, protože je na měření používaný již delší dobu a během této doby dochází k odprašování elektrod do baňky.

V rámci chyby měření vyšla hodnota správně, i když je pravdou, že by se určitě dalo dosáhnout vyšší přesnosti použitím co nejpřesněji naměřených jednotlivých veličin. Při určování chyby jsem totiž chybu odhadoval podle toho, na kolik platných cifer byly určeny rozměry elektrod atd.