\section{Diskuse}

Chyba měření mohla vzniknout již na počátku měření při kalibraci, kdy mohlo dojít k~tomu, že peaky byly špatně určeny, nebo byl nedostatečný výtěžek pro dostatečné přesné určení polohy středu peaku. Ale k~této chybě nejspíš nedošlo, protože vzorky, u kterých bylo zřejmé, o~které látky se jedná, byly určeny pomocí charakteristického gama záření správně. Například vzorek, který vypadal jako měď byl určen jako měď. Stejně tak byla látka určena pomocí charakteristického záření jako olovo a~opravdu vypadala jako olovo.

U některých látek jsem mohl, jak již bylo zmíněno, odhadnout jejich složení podle vzhledu, ale u některých je ovšem těžké je rozeznat na základě jejich vzhledu (zejména z~toho důvodu, že většina kovů je stříbrošedých) a~tak si nemůžu být zcela jist, jestli byly všechny látky určeny správně.

Také se ve vzorcích mohly vyskytovat příměsi, které se ve spektru projevovaly pouze málo nebo na příliš nízkých energetických hodnotách a~tak jsem je nemohl určit. Mohlo by se jednat zejména o~prvky s malým protonovým číslem nebo jakékoliv prvky v relativně malém množství. Respektive takovém množství, že by peak nebyl k~rozpoznání vůči pozadí.

Předpoklad lineární závislosti u určování závislosti výtěžku na protonovém čísle je nejspíše příliš silný, ale na to určit přesnou závislost, by bylo potřeba naměřit větší soubor dat a~pak až z~tabulky určovat odpovídající hodnoty výtěžků.

U určování radioaktivního izotopu látky je jisté, že se jednalo o~baryum - jednak ze dvou peaků charakteristického záření pocházejícího z~elektronového obalu a~pak z~jaderných poklesů energie ke stabilnímu stavu. Je možná trochu otázkou, proč se neprojevily i další přechody v jádře cesia, ale vzhledem ke kalibraci, kde byl využit bod $59,5\,$keV, tak by ani nemělo smysl sledovat příliš vysoké energie. Také si nejsme jistý, jaké jsou omezení přístroje a~jestli je schopný registrovat a~rozeznávat gama záření o~vyšších energiích.

Horní omezení nejdůležitějším kanálem gama záření pocházejícím z~americia používaného v první části experimentu, je dáno právě také $59,5\,$keV, ale v tomto případě ostře, kdežto u kalibrace má smysl brát i o~něco vyšší hodnoty. Toto omezení v energiích znamenalo, že u olova byly opravdu pozorovány pouze čáry L série.