\section{Diskuse}

Nastavení hodnot měřících pulzů bylo na počátku provedeno podle zkušeností s předešlých měření v bylo ověřeno, že se jedná zhruba o hodnoty, které se blíží k nejvhodnějším pro naše měření.

V měření byl použit permanentní magnet, který nevytvářel zcel homogenní pole, což mohlo nepříznivě ovlivnit měření. Navíc nalezené oblasti s nejvyšší homogenitou je poměrně subjektivní. Dalším možným negativním vlivem byla změna teplot v rámci místnosti v průběhu měření.

Relaxační doba v měření spinového echa byla řádově větší než relaxační doba FID, což se shoduje s očekáváním.


Ověřil jsem, že při procesu koherentní sumace dochází k zvýraznění signálu na úkor šumu a to lineární závislostí rozptylu na $ \frac{1}{\sqrt{N}} $.